CÓMO REVISAR UNA INSTALACIÓN TELEFÓNICA

La opción más obvia sería conectar nuestra instalación telefónica a la red pública conmutada, pero, eso es bastante riesgoso, no para nuestros alumnos si no que para el presupuesto mensual de nuestro laboratorio, ya que al dejar la línea en manos de los alumnos se puede generar un sin número de llamadas indeseadas con el consiguiente aumento en la cuenta mensual.
Una segunda opción sería utilizar una centralita como planta telefónica y los anexos pasarían a ser líneas telefónicas, pero,… no en todas las escuelas se dispone de una centralita para práctica.
Una tercera opción sería construir una pequeña fuente de poder de 24 volts y 1000 mA, para energizar un par de líneas, los equipos no tendrían señalización pero si sería factible  establecer una comunicación vocal entre ambos equipos.
La forma de conexión se muestra en la siguiente figura.

Figura Nº 1,
Para construir la fuente de poder son necesarios los siguientes materiales:
•	1 enchufe 220 V macho.
•	1 interruptor 220 V
•	1 transformador 220 V / 12 – 0 – 12 V
•	4 diodos rectificadores o un puente integrado.
•	1 condensador electrolítico 4700 µF X 50 V
•	1 condensador cerámico 0.1 µF X 50 V

Figura Nº 2.
El circuito eléctrico de la fuente se muestra en la figura Nº 2. El valor exacto de la tensión de salida no es relevante, ya que los equipos telefónicos funcionan con tensiones entre 20 y 48 volts, dependiendo de la cercanía de la planta externa.
Reiteramos: al conectar los equipos de esta forma no se tendrá señalización, pero sí se permitirá establecer una comunicación vocal entre ambos equipos.