INSTALACIÓN TELEFÓNICA BÁSICA
Guía de Trabajo

Objetivo: 
Al finalizar esta experiencia el alumno estará en condiciones de realizar una instalación telefónica básica interna o modificar una  ya existente.
Materiales y herramientas
•	3 mt. cable pin telefónico de 4 o 2 pares.
•	1 roseta telefónica.
•	1 equipo telefónico.
•	Elementos de fijación del cable, como grampas, corchetes o abrazaderas clavadas.
•	Alicate cortante.
•	Alicate desguarnecedor (pela cables).
•	Destornillador de cruz.
•	Destornillador de paleta
•	Martillo o corchetera engrampadora.
•	Cinta métrica.

Procedimiento
Para realizar una conexión telefónica interior básica se debe conectar el circuito mostrado en la figura Nº 1, realizando las siguientes acciones:
•	Fije el cable telefónico al muro, procurando que quede derecho y a nivel, evitando tramos oblicuos. Para ello, utilice grampas o corchetes engrampadores, evitando deteriorar el cable.
•	Una vez sujecionado el cable al muro, fije la roseta al muro, empleando para ello el material autoadhesivo provisto con la roseta. Recuerde limpiar bien el muro y la roseta antes de fijar la banda autoadhesiva.
•	Retire unos 10 cms. de la chaqueta del cable, dejando al descubierto los pares de alambres. Retire de dos a tres cms. de cubierta a cada alambre. 
•	Conecte el cable a la roseta telefónica. Recuerde que el par 1 son los alambres de color rojo y verde, y el par número 2 son los alambres de color negro y amarillo.

Figura Nº 1

•	La forma de conectar adecuadamente estos cables son a los terminales centrales de la roseta. Se deben conectar los alambres rojo y verde y a los terminales externos de la roseta los cables negro y amarillo.
•	Una vez terminadas las acciones anteriores, solicite que su profesor revise su instalación.
•	Una vez revisada la instalación y con la venia de su profesor. Retire unos 10 cms. de la chaqueta del cable dejando al descubierto los pares de alambres. Retire de dos a tres cms. de cubierta a los alambres rojo y verde, enrolle los alambres negro y amarillo sobre los alambres rojo y verde, a continuación de la chaqueta, y conecte los alambres rojo y verde a la regleta de terminación de la acometida telefónica.
•	Revise el sistema y conecte a la roseta el equipo telefónico. Si todo esta bien, su equipo telefónico tendrá tono y podrá establecer llamadas telefónicas.
•	En caso de tratarse de la conexión de una extensión telefónica, los pasos a seguir son los mismos, exceptuando el ultimo, ya que en lugar de conectar a la regleta de terminación de la acometida telefónica se debe conectar a la roseta en paralelo con los cables rojo y verde.
•	Indique a su profesor que ha finalizado la experiencia para que  proceda con la evaluación final.
•	Limpie y ordene su lugar de trabajo y devuelva las herramientas al pañol.